|  |
| --- |
|  **GB-2.5-2.5-3-5.5-29.6M-50.5M-144M-430M-24-1200** |

# HUAHONG

|  |
| --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Частотный диапазон - 29.6/50.5/144/430 MHzИмпеданс - 50 КСВН - ＜1.5 (144/430MHz)КСВН - ＜2.8 (29.6/50.5MHz)Получить - 2.5/2.5/3/5.5 dBi | Поляризация - Вертикальная Излучение - Всенаправленный Защита от освещения - Прямое заземлениеМаксимальная потребляемая мощность – Вт - 60 W |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Длина - 1225 mmОкончание антенны - N-K | Материал излучающего элемента - Cu |

